附件3：金安成6550安检机主要零部件维修价格清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金安成6550安检机配置清单 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量\单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 安检机光源 | 6550 | 1个 |  |  | 光源符合GB18871-202 |
| 2 | 安检机专用工业版电脑主机 | I3 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 探测器 | HAMMATSU（1.575mm\*16像素） | 32对 |  |  | 符合国标GB15208-2005 |
| 4 | 控制板 | 6550 | 1块 |  |  |  |
| 5 | 信号板 | 6550 | 1块 |  |  |  |
| 6 | 传输板 | 6550 | 1块 |  |  |  |
| 7 | 采集板 | 6550 | 12块 |  |  |  |
| 8 | 48V开关电源 | 6550 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 滚筒控制器 | 6550 | 1套 |  |  |  |
| 10 | 电动滚轴 | 6550 | 1套 |  |  |  |
| 11 | 皮带 | 耐磨型皮带 | 1套 |  |  |  |
| 12 | 铅帘 | 符合国标参数的安检机专业铅帘 | 40条 |  |  |  |
|  | | | | |  |  |