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	1、显示尺寸≥86英寸，A级屏幕，16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥5000:1；色域：≥72%NTSC，可视角度：≥178°，亮度：≥510cd/㎡
2、整机采用AG 防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥88%(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)；
3、高精度红外触摸框，安卓系统下≥20点触控，Windows系统下≥40点触控，书写延迟≤20ms；触摸响应时间≤5ms，90%以上触摸区域精度为±1mm，触摸有效识别高度≤3mm；
4、扬声器采用2.0声道，2*20W（中高音），双发声单元，立体声环绕；频响范围 200~20KHz，输出音压 80±2dB/1W/1MHz，总谐波失真≤7%；
5、内置摄像头≥5000W像素，支持远程会议视频；
6、内置 4 核高性能 CPU、8 路阵列线性麦克风，有效拾音距离最大可达 12m，拾音角度≥180°；
7、系统CPU≥四核A55同级、RAM≥8G、ROM≥128G、Android 13或以上；预装会议白板、投屏、协同软件；支持无线投屏（兼容Android/iOS/Windows等），支持扫码投屏和投屏码投屏；
8、支持开启热点隔离功能，开启后连接到大屏热点的设备将不通过大屏访问外部网络，提高网络安全性；
9、支持主流音视频格式解码，具体格式列表由供应商在响应文件中提供；
10、支持集控功能，具备报表管理功能，可通过后台远程进行语言切换、触摸控制、背景更改、开机LOGO更改、开机信源更改、软件安装、系统升级、开机、关机、锁屏、定时开关机等功能；
11、机器配备的智能笔，具备上翻页键、下翻页键、飞鼠键、笔帽键，内置麦克风。可实现单击、鼠标移动、翻页、切换PPT播放与退出、调用麦克风实现语音输入文字、一键批注、聚光灯功能。笔帽键按键功能可自定义为批注、主页、返回、截图、打开应用、切换信源等；
12、同屏支持BYOM功能，开启后，PC端同屏时开启视频会议，可在视频会议软件中选择使用一体机的摄像头、麦克风、扬声器；
13、整机配备前置接口USB3.0≥2个；后置接口：HDMI-IN≥2个、DP IN≥1个、USB 2.0≥1个、USB 3.0≥1个、TOUCH 2.0≥2个、OPS（或OPS-C）≥1个、MIC IN*1、AUDIO OUT*1、SPDIF≥1个、LAN≥1个、RS232≥1个；
14、为保证产品质量，要求产品制造商具备有效的ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证，提供证书复印件；
15、投标产品须具备有效的3C认证证书，提供证书复印件；
16、投标产品如持有中国环境标志产品认证证书，提供证书复印件。
17、OPS电脑：CPU≥i5 12代或同级CPU,内存≥16G,硬盘≥512G SSD,具备USB/HDMI/DP接口, RJ45 10/100/1000M x1， 预装Windows 11 pro 中文操作系统。
18、移动支架，需配齐厂家参数+承重说明+质保承诺等资料，黑色+银色，最大承重:200KG，材质:优质碳钢+钢化玻璃，重量≤35kg，带刹车脚轮。



